FS - 7024P

(MINI PRINTER)

사 용 설 명 서

BASO ENGINEERING CO.,LTD

D. 2배 확대 해제 COMMAND (OFH)

0	0	0	0	1	1	1	1

2배 확대 COMMAND를 해제하고 보통문자 MODE로 돌아가게한다.

E. 초기 SET COMMAND (11H)

0	0	0	1	0	0	0	1

이 COMMAND 에 의해 CONTROLLER는 초기화되고 다음 상태로 된다.

- 입력 BUFFER, 내부PRINTER BUFFER가 CLEAR되며

- 흑색문자 상태

- 정상 위치 문자 상태

- BUFFER FULL 인쇄해제 된다.

F. 역 PRINT COMMAND (12H)

0	0	0	1	0	0	1	0

본 COMMAND 이후의 DATA는 전부 거구로 문자가  PRINT된다

이 MODE 에서 벗어나려면 초기 COMMAND를 사용한다.

G. RED CHARACTER COMMAND(13H)

0	0	0	1	0	0	1	1

본 COMMAND 이후 DATA는 1행분에 한해서 적색 문자가 PRINT된다

따라서 계속해서 적색문자를 PRINT하고 싶은 경우에는 CR 후에

온 COMMAND 를 이력시키면 된다.

- 4 -

MINI PRINTER SPEC

1. 일반사항 및 특징

1) 인 쇄 방 식 : DOT MATRIX

2) 인 쇄 속 도 : 46 CPS

3) 인 쇄 자 수 : 24 / 40 COLUMNS

4) F O N T : 5 X 7 DOT MATRIX

5) 문 자 종 류 : 영문, 숫자 및 특수문자

6) 문 자 칫 수 : 2.75mm(H) x 1.7mm(W)

7) 문 자 간 격 : 2mm

8) 행과 행간격 : 5.5mm

9) 문 자 크 기 : 2배 확대가능

10) 인 쇄 색 상 : 흑, 적색 PRINT

11) INTERFACE : CENTRONICS PARALLEL I/F

12) DIMENSION : 178(W) X 230(D) X 80(H)

13) 동작온도 범위 : 0℃ - 50℃

14) 보존온도 범위 : -25℃ - +70℃

15) 전       원 : AC 110 / 220V겸용

16) 사 용 용 도 : -INDICATOR, 전자저울, FA장비 및

각종계측장비의 DATA 기록용

- 1 -

2. INTERFACE CONNECTOR 사양 : P-TYPE(15P)

1 - STROBE	8 - D7
2 - D1	9 - D8
3 - D2	10 - NC
4 - D3	11 - BUSY
5 - D4	12 - NC
6 - D5	13 - NC
7 - D6	14 - GND
	15 - NC

3. SELF TEST 방법

FEED S/W 를 누른상태에서 POWER ON시키면 TEST MODE로

들어가 영, 숫자 및 특수문자 흑색 및 적색으로 각각

PRINT한다.

4. COMMAND CODE

1) COMMAND CODE 종류

- LINE FEED	OCH
- PRINT COMMAND	ODH
- 2배 크기 CHARACTER	OEH
- 2배 크기 CHARACTER 해제	OFH
- 초기 SET COMMAND	11H
- 역 PRINT COMMAND	12H
- RED CHARACTER COMMAND	13H
- BUFFER FULL 인쇄 COMMAND	14H

- 2 -

2) COMMAND 설명

A. LINE FEED (OCH)

1번째 BYTE

0	0	0	0	1	1	0	0

D7                                               D0

2번째 BYTE

			N5	N4	N3	N2	N1

1번째 BYTE는 LINE FEED COMMAND 이고,

2번재 BYTE는 LINE FEED 할 갯수를 BINARY로 입력한다.

B. PRINT COMMAND (ODH)

0	0	0	0	1	1	0	1

PRINT COMMAND 가 입력된 후 CODE가 입력되면 PRINT OUT 된다.

DATA가 없는 경우는 1행 LINE FEED만 되고 BIFFER PRINT COMMAND

사용할 때는 필요없다.

최대 PRINT가능한 문자는 24문자(COLUMN)이고 24문자 이상이

입력되면 무시하고 처음에 들어온 24문자만  PRINT된다.

(24문자 후에 입력된 문자는 다음행에  PRINT 된다)

PRINT되고 난 후에는 흑색문자인 보통 CHARACTER MODE로 돌아간다.

C. 2배 확대 COMMAND (OEH)

0	0	0	0	1	1	1	0

본 COMMAND 이후 입력되는  DATA는 횡으로 2배 확대해서  PRINT한다.

또한 이 COMMAND 는 2배 확대 해제  COMMAND가 엽력 되기 전까지는

계속해서 2배 확대로 문자를 PRINT한다.

확대문자는 보통문자의 2배가 되므로 12 COLUMN만 사용해야지 24COLUMN을

사용해서 PAPER 를  OVER 하지 않도록 주의해야한다.

- 3 -

H. BUFFER FULL인쇄 COMMAND (14H)

0	0	0	1	0	1	0	0

본 COMMAND는 내부 PRINT BUFFER가 FULL(24문자) 되면 자동적으로 RINT COMMAND(ODH)

가 발생되어 자동적으로 PRINT OUT가 된다. 즉 24COLUMN만 1행에 PRINT되어 사용상

주의를 해야 하나, 본 COMMAND를 적용시 24COLUMN마다 자동적으로 PRINT하여

CHARACTER를 OVER LAP하여 PRINT하는 경우는 없다.

BASO ENGINEERING

MINI PRINTER SERIAL CABLE SPECIFICATION

본 COMMAND에서 벗어나려면 초기 SET  COMMAND  를 사용하도록 한다.

**************************************************************************************

Serial Data Format

Start bit                :  1 bit

Data bit                 :  8 bit

Parity bit               :  DIP SW 1 OFF/ON : Non/enable

Stop bit                 :  1 bit

Baud                     :  DIP SW. 2.3.4

150     0 0 0     0 = OFF

300     0 0 1     1 = ON

600     0 1 0

1200    0 1 1

2400    1 0 0

4800    1 0 1

9600    1 1 0

19200   1 1 1

DEFAULT : 9600BPS, 8 BIT, 1 STOP, 1 START

X-tal                    : 11.0592 Mhz

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Communication Specification

PC(25PIN)                                           PRINTER(15PIN)

NUMBER : FUNC.                                      NUMBER : FUNC.

2( TXD ) ------------------------------------  3( RXD )

3( RXD ) ------------------------------------  2( TXD )

7( GND ) ------------------------------------ 14( GND )

************************************************************************************

- 5 -